附件2：货物清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **计划数量** |
| 1 | 焊接钢管 | DN350（D377\*8)，材质为Q235 | 米 | 800 |
| 2 | 钢制弯头 | DN350\*45°，材质为Q235 | 个 | 8 |
| 3 | 钢制弯头 | DN350\*35°，材质为Q235 | 个 | 8 |
| 4 | 泄水三通 | DN350\*150，材质为Q235 | 个 | 2 |
| 5 | 喷塑钢法兰盘 | DN150 1.0兆帕，材质为塑钢 | 个 | 2 |
| 6 | 磁性加密软密封闸阀 | DN150 1.0兆帕，材质为球铁 | 个 | 2 |
| 7 | 双法兰传力接头 | DN150 1.6兆帕，材质为Q235 | 个 | 2 |
| 8 | 泄水管弯头 | DN150\*90°，材质为PE100 | 个 | 1 |
| 9 | 泄水管弯头 | DN150\*45°,材质为PE100 | 个 | 4 |
| 10 | 三通 | DN150 1.0兆帕,材质为PE100 | 个 | 1 |
| 11 | 喷塑钢法兰盘 | DN150 1.0兆帕，材质为塑钢,带PE法兰头 | 个 | 4 |
| 12 | 泄水管 | DN150 1.0兆帕，材质为PE100 | 米 | 20 |
| 焊接钢管技术要求： (1)钢管外壁 埋地钢管外壁:采用环氧煤沥青涂料六油二布(特加强级),厚度应>0.6mm。 (2)钢管内壁 水泥砂浆衬里，按《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89)执行。 | | | | |